





**Les nouveaux transpalettes - conducteur porté Linde T14 S, T20 S/SF et T25 S/SF avec une capacité de charge entre 1,4 et 2,5 tonnes disposent d’un plus grand confort d’utilisation, d’un châssis plus étroit et d'autres fonctions garantissant une plus grande performance et une consommation énergétique plus faible. Grâce à la conception plus compacte, il est facile de les manœuvrer sur la surface de chargement des camions ou dans le bloc.**



**Les nouveaux gerbeurs à double étage - conducteur porté Linde D12 S et D12 SF avec une capacité de charge de 1,2 tonne et une hauteur de levage de 2 124 millimètres sont les assistants parfaits pour les utilisations en rampe et pour le chargement et le déchargement des camions.**